Modelo de texto para propostas:

Fornecer \_\_\_\_\_ metros lineares de Schlüter®-

BARA-RKB como perfil de remate em forma

de T, em alumínio pulverizado, com bordo de

gotejamento moldado de forma inclinada, e

aplicar no revestimento, com a aba de fixação

trapezoidal perfurada, sob consideração das

indicações do fabricante e de acordo com as

regras. Os acessórios, tais como ângulos internos/

externos e elementos de união,

■ devem ser incluídos nos cálculos dos

preços por unidade.

■ são consideradas individualmente como

suplemento.

Cor:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N.º art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e/m

Mão de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e/m

Preço total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e/m