Modelo para ofertas:

\_\_\_\_\_\_\_Fornecer m2 de SchluterR-KERDIBOARD

como base de aplicacao de tijoleira de

placas de espuma rigida extrudida, forrada em

ambos os lados com material de endurecimento

especial sem cimento e uma superficie de velo

que serve para a ancoragem da placa com a

cola para tijoleira e montar sob observancia das

indicacoes do fabricante e de acordo com as

regras

em paredes, compostas por

\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

com material adequado para esse fim

(argamassa, cola)

* colar totalmente
* colar em pontos de argamassa
* ancorar adicionalmente de forma

mecanica com

* buchas de aco inoxidavel
* buchas galvanizadas

em prumos de

* metal
* madeira

aparafusar em sistemas de instalacoes de

preparacao de paredes incluindo as ligacoes

necessarias.

As paredes devem ser executadas

* sem funcao de impermeabilizacao
* como impermeabilizacao conjunta
* como impermeabilizacao conjunta com

licenca de construcao para a area de

solicitacao

* A1
* C

Deve ser considerado o seguinte material

necessario

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Mao de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Modelo para ofertas:

\_\_\_\_\_\_\_Fornecer m2 de SchluterR-KERDIBOARD

como sistema de paredes divisorias

individuais e base de aplicacao de tijoleira de

placas de espuma rigida extrudida, forrada em

ambos os lados com material de endurecimento

especial sem cimento e uma superficie de velo

que serve para a ancoragem da placa com a

cola para tijoleira (incluindo todos os materiais

necessarios) e montar tendo em conta as indicacoes

do fabricante nas divisoes

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

com uma espessura de placa de \_\_\_\_\_\_\_ mm

incluindo as ligacoes necessarias.

As paredes devem ser executadas

* sem funcao de impermeabilizacao
* como impermeabilizacao
* conjunta como impermeabilizacao conjunta

com licenca de construcao para as areas

de solicitacao

* A1
* C

Deve ser considerado o seguinte material

necessario.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Mao de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Modelo para ofertas:

Como acessorio para a pos. mencionada,

fornecer \_\_\_ de SchluterR-KERDI-BOARD-ZW

como angulo de aco inoxidavel 30 x 30 x 0,6

mm com abas de fixacao perfuradas em forma

de trapezio em ambos os lados para o fim de \_

e montar sob observancia das indicacoes do

fabricantes de acordo com as regras.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mao-de-obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Preco total: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Modelo para ofertas

\_\_\_\_\_\_\_Fornecer \_\_\_ m de

* SchluterR-KERDI-BOARD-ZA
* SchluterR-KERDI-BOARD-ZB
* SchluterR-KERDI-BOARD-ZC

omo perfil de aco inoxidavel correspondente

a espessura da placa com abas de fixacao

perfuradas em forma de para o fim de

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e montar sob observancia das indicacoes do

fabricantes de acordo com as regras.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Mao-de-obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Preco total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Modelo para ofertas:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fornecer m2 de SchluterR-KERDIBOARD

como base de aplicacao de tijoleira

no solo de placas de espuma rigida extrudida,

forrada em ambos os lados com material de

endurecimento especial sem cimento e uma

superficie de velo que serve para a ancoragem

da placa com a cola para tijoleira (incluindo

todos os materiais necessarios) e montar sob

observancia das indicacoes do fabricante e de

acordo com as regras no solo composto por \_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nas divisoes utilizadas como \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(apenas sujeitas a passagem de pessoas)

incluindo as ligacoes necessarias.

As paredes devem ser executadas

* sem funcao de impermeabilizacao
* como impermeabilizacao conjunta
* como impermeabilizacao conjunta com

licenca de construcao para a area de

solicitacao

* A2
* C

Deve ser considerado o seguinte material

necessario.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Mao de obra:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

**Texto para a prescrição:**

Fornecer \_\_\_\_\_ peças de nicho pré-fabricadas   
Schlüter®-KERDI-BOARD-N para a construção

de nichos e estantes em combinação com cerâmica

* H = 152 mm
* H = 305 mm
* H = 508 mm
* H = 711 mm

Fornecer e instalar segundo as indicações do fabricante.

Nº art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/peça

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/peça

Mão de obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/peça

Preço total:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/peça