Modelo de texto para propostas:

Fornecer \_\_\_\_\_unidades de Schluter-TROBA-

-STELZ-MR, sobre drenagem de superficies e

superficie de aplicacao Schluter- TROBA-PLUS

8G, como aneis de revestimento em plastico

com O 24 cm, 25 mm de altura, para a criacao

de pontos de aplicacao para elementos de

placas na area do cruzamento de juntas dos

elementos de placas e preenchimento com

argamassa pronta. Em alturas de construcao

mais altas podem ser aplicados varios aneis de

revestimento uns por cima dos outros como

um telescopio. Devem ser observadas as notas

de instalacao do fabricante.

N.o art.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/St.

Mao-de-obra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Preco total: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2